Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. N 191н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы"

	ГАРАНТ:
 См. сравнительный анализ Особенностей проведения специальной оценки условий труда водолазов и кессонщиков 2015 и 2025 гг.	
В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", пунктом 9 перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. N 1830, и подпунктом 5.2.16(1) пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, приказываю:
1. Утвердить по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральным медико-биологическим агентством особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. N 96н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2015 г., регистрационный N 36483).
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 марта 2029 г.

Министр	А.О. Котяков	

Зарегистрировано в Минюсте России 13 мая 2025 г.
Регистрационный N 82142

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 апреля 2025 г. N 191н

Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а также работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы

1. Специальная оценка условий труда на рабочих местах водолазов, а также работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы, осуществляется в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. N 817н 1, с учетом настоящих Особенностей.
2. Положения настоящих Особенностей распространяются на рабочие места:
а) водолазов, выполняющих водолазные работы с берега (гидротехнических сооружений), морских стационарных или плавучих платформ, морских подвижных буровых установок или с борта судна и (или) других плавучих средств;
б) работников, непосредственно осуществляющих подземные и (или) подводные кессонные работы (далее - кессонщики).
При проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов, расположенных на морских судах, судах смешанного (река-море) плавания и судах внутреннего плавания, дополнительно учитываются особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах членов экипажей указанных судов.
При проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах кессонщиков, осуществляющих подводные кессонные работы с использованием водолазного снаряжения, дополнительно учитываются особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водолазов.
3. Проведение идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, исследований и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах водолазов и кессонщиков не допускается в ходе проведения спусков.
4. При проведении исследований и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах водолазов в дополнение к вредным и (или) опасным производственным факторам, определённым в ходе мероприятий по идентификации, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям следующие физические факторы:
а) повышенное давление водной, воздушной и (или) газовой среды и перепады давления водной и (или) газовой среды;
б) повышенное или пониженное парциальное давление кислорода, содержащегося в газовой среде и (или) в подаваемом (подаваемой) на дыхание воздухе и (или) искусственной дыхательной газовой смеси;
в) повышенное парциальное давление азота, гелия, водорода и диоксида углерода, содержащихся в подаваемом (подаваемой) на дыхание воздухе и (или) искусственной дыхательной газовой смеси.
5. Отнесение условий труда на рабочих местах водолазов к классу (подклассу) условий труда при воздействии указанных в пункте 4 настоящих Особенностей вредных и (или) опасных производственных факторов осуществляется в соответствии с приложением N 1 к настоящим Особенностям.
6. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах кессонщиков в дополнение к вредным и (или) опасным производственным факторам, определённым в ходе мероприятий по идентификации, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям следующие физические факторы:
а) повышенное давление и перепады давления воздушной среды внутри кессона;
б) повышенное парциальное давление азота, кислорода и диоксида углерода, содержащихся в воздухе внутри кессона.
7. Отнесение условий труда на рабочих местах кессонщиков к классу (подклассу) условий труда при воздействии указанных в пункте 6 настоящих Особенностей вредных и (или) опасных производственных факторов осуществляется в соответствии с приложением N 2 к настоящим Особенностям.

──────────────────────────────
1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2023 г., регистрационный N 76179. Срок действия установлен до 1 сентября 2030 г.
──────────────────────────────

Приложение N 1
к Особенностям проведения
специальной оценки условий труда
на рабочих местах водолазов,
а также работников, непосредственно
осуществляющих кессонные работы,
утвержденным приказом
Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 апреля 2025 г. N 191н

Отнесение условий труда на рабочих местах водолазов к классу (подклассу) условий труда при воздействии повышенного давления водной, воздушной и (или) газовой среды и перепадов давления водной и (или) газовой среды, повышенного или пониженного парциального давления кислорода, азота, гелия, водорода и диоксида углерода, содержащихся в подаваемых на дыхание воздухе и (или) искусственной дыхательной газовой смеси

Наименование показателя, единица измерения	Класс (подкласс) условий труда	
	вредный	
	3.1	3.2	3.3	3.4	
Повышенное давление водной, воздушной и (или) газовой среды и перепады давления водной и (или) газовой среды в зависимости от глубины (метры)	до 12	от 12 до 60	от 60 до 100	более 100	
Повышенное или пониженное парциальное давление кислорода, содержащегося в газовой среде и (или) в подаваемом (подаваемой) на дыхание воздухе и (или) искусственной дыхательной газовой смеси (за исключением дыхательной газовой смеси с содержанием кислорода более 30 процентов), в зависимости от глубины (метры)	от 12 до 45	более 45			
Повышенное парциальное давление кислорода при применении для дыхания искусственной дыхательной газовой смеси с содержанием кислорода более 30 процентов в зависимости от глубины (метры)	до 15	от 15 до 25	от 25 до 40		
Повышенное парциальное давление азота, гелия, водорода и диоксида углерода, содержащихся в подаваемом (подаваемой) на дыхание воздухе и (или) искусственной дыхательной газовой смеси, в зависимости от глубины (метры)	от 12 до 20	от 20 до 45	более 45		

Приложение N 2
к Особенностям проведения
специальной оценки условий труда
на рабочих местах водолазов,
а также работников, непосредственно
осуществляющих кессонные работы,
утвержденным приказом
Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 апреля 2025 г. N 191н

Отнесение условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы, к классу (подклассу) условий труда при воздействии повышенного давления и перепадов давления воздушной среды внутри кессона, повышенного парциального давления кислорода, азота и диоксида углерода, содержащихся в воздухе внутри кессона

Наименование показателя, единица измерения	Класс (подкласс) условий труда	
	допустимый	вредный	
	2	3.1	3.2	
Повышенное давление и перепады давления воздушной среды внутри кессона (МПа (кгс/см 2) в зависимости от величины избыточного давления в кессоне	до 0,1 (1)	более 0,1 (1)		
Повышенное парциальное давление азота, кислорода и диоксида углерода, содержащихся в воздухе внутри кессона (МПа (кгс/см 2) в зависимости от величины избыточного давления в кессоне	до 0,1 (1)	от 0,1 (1)
до 0,2 (2,0)	более 0,2 (2,0)