**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Карта идентификации, оценки и управления рисками**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подразделение:** | **сейсморазведочная партия** |
|  |  |
| **Процесс:** | **проведение электросварочных газоопасных работ в сейсморазведочных партиях** |
|  | (Описание работ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы (задачи) связанные с выполнением работ** | **Источник** | **Опасность** | **Возможные**  **последствия** | **Существующие**  **меры по предупреждению (на момент оценки риска)** | **Оценка риска** | | | **Дополнительные мери по снижению риска** | **Остаточный риск** | | | **Мероприятия по снижению последствий при возникновении рисков** |
| **Вероятность** | **Тяжесть** | **Риск** | **Вероятность** | **Тяжесть** | **Риск** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | Огневые сварочные работы | Поражение электрическим током, пожароопасность, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение | * опасность поражения электростатическим зарядом; * опасность воздействия открытого пламени; * опасность связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; * пожар. | Тяжелая травма | * инструктажи на рабочих местах по утверждённым программам; * ежегодное обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим; * организация стажировки и обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ вновь принятых (переведённых) работников; * использование средств индивидуальной защиты; * обучение по пожарно-техническому минимуму; * правильная организация производства газосварочных работ и использование заземлителей; * использование проверенных сварочных аппаратов, имеющих бирку с указанием даты проверки. | 2 | 3 | 6 | Не требуется при условии постоянного контроля и выполнения всех предусмотренных мер безопасности | - | - | - | - |
| **2.** | Газоопасные работы | Утечка горючего газа, опасность взрыва, пожароопасность | * опасность воздействия открытого пламени; * взрывы баллонов с сжиженным газом. | Смертельная травма | * инструктажи на рабочих местах по утверждённым программам; * ежегодное обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим; * организация стажировки и обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ вновь принятых (переведённых) работников; * использование средств индивидуальной защиты; * обучение по пожарно-техническому минимуму; * правильная организация производства газосварочных работ и использование исправного газосварочного оборудования; * перевозка баллоном с газами на специально оборудованных тележках, имеющих защиту от падения баллонов; * проверка газовых рукавов в сроки, установленные в паспорте; * применение манометров, соответствующих требованиям безопасности. | 3 | 3 | 9 | Задание может быть выполнено, но при этом следует строго контролировать ход выполнения работ, предусмотрев возможность дальнейшего снижения риска |  |  |  |  |