**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Карта идентификации, оценки и управления рисками**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подразделение:** | **сейсморазведочная партия** |
|  |  |
| **Процесс:** | **проведение погрузочно-разгрузочных работ** |
|  | (Описание работ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы (задачи) связанные с выполнением работ** | **Источник** | **Опасность** | **Возможные**  **последствия** | **Существующие**  **меры по предупреждению (на момент оценки риска)** | **Оценка риска** | | | **Дополнительные мери по снижению риска** | **Остаточный риск** | | | **Мероприятия по снижению последствий при возникновении рисков** |
| **Вероятность** | **Тяжесть** | **Риск** | **Вероятность** | **Тяжесть** | **Риск** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | Строповка грузов. | Устойчивость и габариты груза. Острые края груза.  Груз с подвижным, незакрепленным содержанием. Погодные условия (при работе на открытом воздухе) отсутствие грузовых петель. | * опасность, связанная с перемещением груза с использованием ПС; * опасность падения не закрепленного груза; * опасность травмирования работников грузом. | Тяжелая травма | * допуск только обученного и аттестованного персонала; * инструктажи на рабочих местах по утверждённым программам; * ежегодное обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим; * организация стажировки и обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ вновь принятых (переведённых) работников; * использование средств индивидуальной защиты; * не допускать подъем груза массой превышающей грузоподъемность ПС; * использование исправных грузозахватных приспособлений; * не поднимать груз, масса которого неизвестна; * не поднимать груз заваленный или примёрзший; * ознакомление персонала со схемами строповки грузов; * проверка и браковка грузозахватных приспособлений; * исправность ПС; * своевременное проведение ЧТО и ПТО ПС. | 2 | 3 | 6 | Не требуется при условии постоянного контроля и выполнения всех предусмотренных мер безопасности | - | - | - | - |
| **2.** | Подъем и опускание груза | Масса груза. Строповка груза. Работа вблизи ЛЭП. Откосы, котлованы, падение предметов. | * раздавливание работника; * поражение электрическим током; * опасность, связанная с перемещением груза с использованием ПС; * опасность падения не закрепленного груза; * опасность травмирования работников грузом. | Тяжелая травма | * допуск только обученного и аттестованного персонала; * инструктажи на рабочих местах по утверждённым программам; * ежегодное обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим; * организация стажировки и обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ вновь принятых (переведённых) работников; * использование средств индивидуальной защиты; * не допускать подъем груза массой превышающей грузоподъемность ПС; * использование исправных грузозахватных приспособлений; * не поднимать груз, масса которого неизвестна; * не поднимать груз заваленный или примёрзший; * ознакомление персонала со схемами строповки грузов; * использование подручных средств (багор и т.п.) при высоте подъёма груза свыше 1 м.; * проверка и браковка грузозахватных приспособлений; * исправность ПС; * своевременное проведение ЧТО и ПТО ПС; * установка переносного заземления ПС; * работа вблизи ЛЭП проводится по наряду-допуску, согласованному с владельцем ЛЭП. | 2 | 3 | 6 | Не требуется при условии постоянного контроля и выполнения всех предусмотренных мер безопасности | - | - | - | - |
| **3.** | Перемещение груза | Масса груза. Строповка груза. Откосы, котлованы. Падение предметов. Встречающиеся на пути оборудование, предметы. | * раздавливание работника; * поражение электрическим током; * опасность, связанная с перемещением груза с использованием ПС; * опасность падения не закрепленного груза;   опасность травмирования работников грузом. | Тяжелая травма | * допуск только обученного и аттестованного персонала; * инструктажи на рабочих местах по утверждённым программам; * ежегодное обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим; * организация стажировки и обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ вновь принятых (переведённых) работников; * использование средств индивидуальной защиты; * использование подручных средств (багор и т.п.) при высоте подъёма груза свыше 1 м.; * не допускать подъем груза массой превышающей грузоподъемность ПС; * использование исправных грузозахватных приспособлений; * не поднимать груз, масса которого неизвестна; * не поднимать груз заваленный или примёрзший; * ознакомление персонала со схемами строповки грузов; * проверка и браковка грузозахватных приспособлений; * исправность ПС; * своевременное проведение ЧТО и ПТО ПС; * установка переносного заземления ПС; * работа вблизи ЛЭП проводится по наряду-допуску, согласованному с владельцем ЛЭП; * соблюдение безопасного расстояния от стропальщика до поднимаемого груза; * выход стропальщика из опасной зоны работы крана; * перемещение груза на высоте не менее на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов, оборудования. | 2 | 3 | 6 | Не требуется при условии постоянного контроля и выполнения всех предусмотренных мер безопасности | - | - | - | - |