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1.
ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ


ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 1
	Индекс объекта
	Назначение и наименование объекта
	Строительство/реконструкция
	Местоположение (за исключением линейных объектов)
	Основные характеристики объекта (параметры)
	Характеристики зон с особыми условиями использования территории (при необходимости)
	Срок реализации
	Функциональная зона

	
	Объекты транспортной инфраструктуры

	1. 
	Улично-дорожная сеть
	Строительство
	п. Увельский
	Покрытие – усовершенствованное

Протяженность – 16,60 км
	-
	2045
	

	
	Объекты инженерной инфраструктуры

	
	Газоснабжение

	2. 
	Газопровод распределительный низкого давления
	Строительство
	квартал жилых домов «Березки-1»
	Протяженность – 1,77883 км
	охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) – 6 м

(по 3 м в каждую сторону)
	2045
	

	3. 
	Газопровод распределительный среднего давления
	Строительство
	квартал жилых домов «Березки-1»
	Протяженность – 1,14397 км
	
	2045
	

	4. 
	Пункт редуцирования газа
	Строительство
	квартал жилых домов «Березки-1»
	Мощность – 1000 куб.м/ч
	Охранная зона – 10 м
	2045
	Общественно-деловые зоны

	Водоснабжение и водоотведение

	5. 
	Насосная станция
	Строительство
	В границах сельского поселения
	Объем резервуара накопителя чистой воды 1000 м3
	–
	2033
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	6. 
	Водопроводная сеть
	Строительство
	п. Увельский
	Протяженность – 35,796 км
	зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения– 5 м
	2033
	

	7. 
	Водопроводная сеть
	Реконструкция
	п. Увельский
	Протяженность – 40,79 км
	
	2033
	

	8.1
	Канализационная насосная станция
	Строительство
	п. Увельский
	Производительность – 2,4 тыс. куб. м./сут.


	Санитарно-защитная зона – 15 м
	2045
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	8.2
	Канализационная насосная станция
	Строительство
	п. Увельский
	Производительность – 2,4 тыс. куб. м./сут.


	Санитарно-защитная зона – 15 м
	2045
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	8.3
	Канализационная насосная станция
	Строительство
	п. Увельский
	Производительность – 2,4 тыс. куб. м./сут.


	Санитарно-защитная зона – 15 м
	2045
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	8.4
	Канализационная насосная станция
	Строительство
	п. Увельский
	Производительность – 2,4 тыс. куб. м./сут.


	Санитарно-защитная зона – 15 м
	2045
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	8.5
	Канализационная насосная станция
	Строительство
	п. Увельский
	Производительность – 2,4 тыс. куб. м./сут.


	Санитарно-защитная зона – 15 м
	2045
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	8.6
	Канализационная насосная станция
	Строительство
	п. Увельский
	Производительность – 2,4 тыс. куб. м./сут.


	Санитарно-защитная зона – 15 м
	2045
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	9. 
	Сеть водоотведения
	Строительство
	п. Увельский, вдоль улиц в кварталах Придорожный, Полевой, Садовый, Березки, Энергетик
	Протяженность – 20,896  км
	–
	2045
	

	10. 
	Сеть водоотведения
	Реконструкция
	В границах населенных пунктов
	Протяженность – 7,238 км


	–
	2045
	

	Объекты социальной инфраструктуры

	11. 
	Спортивное сооружение – мотодром
	Строительство
	п. Увельский
	Площадь – 94225 м. кв.
	Не устанавливается
	2045
	Зона рекреационного назначения

	12. 
	Кладбище
	Строительство
	В границах сельского поселения
	Площадь – 12,7 га
	Санитарно-защитная зона – 50 м
	2045
	Зона специального назначения

	13. 
	Дошкольное образовательное учреждение
	Строительство
	п. Увельский
	Кол-во мест - 66
	Не устанавливается
	2045
	Общественно-деловые зоны

	14. 
	Дошкольное образовательное учреждение
	Строительство
	п. Увельский
	Кол-во мест - 66
	Не устанавливается
	2045
	Общественно-деловые зоны

	15. 
	Дошкольное образовательное учреждение
	Строительство
	п. Увельский
	Кол-во мест - 66
	Не устанавливается
	2045
	Общественно-деловые зоны

	16. 
	Дошкольное образовательное учреждение
	Строительство
	п. Увельский
	Кол-во мест - 66
	Не устанавливается
	2045
	Общественно-деловые зоны

	17. 
	Общеобразовательная школа
	Строительство
	п. Увельский
	Кол-во мест - 554
	Не устанавливается
	2045
	Общественно-деловые зоны


РАЗДЕЛ 2.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана Увельского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области в виде описания назначений функциональных зон, определены в таблице 2.

Границы функциональных зон и границы санитарно-защитных зон на период с момента введения в действие настоящего генерального плана отображены на карте 1 «Карта административных границ. Карта функциональных зон».

Таблица 2
ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
	Код*
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Площадь, га
	Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)

	
	
	
	сущ.
	проект.
	

	701010100
	Жилые зоны
	В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом требований раздела 10 настоящих норм; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.
	771,1739
	883,4939
	не предусмотрено

	701010300
	Общественно-деловые зоны
	Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В исторических городах в состав общественно-деловых зон могут включаться памятники истории и культуры при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.
	40,2623
	49,2772
	Строительство пункта редуцирования газа (местное значение)

Строительство дошкольных образовательных учреждений (местное значение) 

Строительство общеобразовательной школы (местное значение)

Станция скорой медицинской помощи (региональное значение)

Амбулатория (региональное значение)

	701010400
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

При размещении объектов, имеющих санитарно-защитные зоны, необходимо учитывать величину этих санитарно-защитных зон во избежание негативного влияния на соседних землепользователей.

Санитарно-защитные зоны вновь размещаемых объектов должны располагаться внутри соответствующих этим объектам функциональных зон. Предполагаемые к размещению объекты сельскохозяйственного и производственного назначения должны планироваться с учетом санитарно-защитных зон, которые не должны выходить за планируемую функциональную зону, сельскохозяйственного назначения или производственную. Величина санитарно-защитных зон объектов должна быть установлена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
	1114,8512
	1230,4668
	Строительство насосной станции (местное значение)

Строительство канализационных насосных станций (кол-во объектов – 6) (местное значение)



	701010500
	Зона сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
	1265,6901
	1200,4488

	не предусмотрено

	701010502
	Зона садоводства, огородничества
	Предназначена для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, размещения садовых и жилых домов; допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду
	16,6279
	16,6279
	не предусмотрено

	701010600
	Зона рекреационного назначения
	В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В пределах черты городских, сельских поселений могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов определяется специальным законодательством.


	577,7644
	591,6520
	Строительство спортивного сооружения мотодрома (местного значения)

	701010601
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Зона озелененных территорий общего пользования сельского поселения формируются:

- на землях общего пользования;

- на землях особо охраняемых природных территорий;

- на землях историко-культурного назначения;

- на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса.

При формировании зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения.

Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, МНГП
	31,7288
	35,99
	не предусмотрено

	701010701
	Зона кладбищ
	Предназначена для размещения кладбищ. 

Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не более 40 га.

Для объектов, расположенных в зоне кладбищ, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, МНГП
	31,4601
	41,3764
	Строительство кладбища (местное значение)

	701010700
	Зона специального назначения
	Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, МНГП
	236,0526
	236,0971
	не предусмотрено

	701010900
	Зона акваторий
	Предназначена для размещения объектов водного фонда.
	255,0748
	255,0748
	не предусмотрено

	701010605
	Зона лесов
	Предназначена для размещения объектов лесного фонда
	762,3384
	762,3384
	не предусмотрено


Примечание: 
* в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 года № 793» (в действующей редакции)


