АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2024 года № 1100

|  |
| --- |
| О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов, предназначенных для укрытия населения на территории Карталинского муниципального района в 2024 году |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрировано в Минюсте России от 25 марта 2003 года № 4317) (далее именуется - Правила), Приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2008 года № 12740), ГОСТ Р 42.4.03-2022 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования»,СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77\* Защитные сооружения гражданской обороны», ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования» (далее именуется - ГОСТ Р 42.4.16-2023), «Рекомендациями исполнительным органам субъектов Российской Федерации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов, предназначенных для укрытия населения, на территории Российской Федерации в 2024 году»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В срок до 27 сентября2024 года провести инвентаризациюзащитныхсооруженийгражданскойобороны(далееименуется - ЗСГО)и иных объектов, предназначенных для укрытия населения (далее именуется - Объект), вКарталинскоммуниципальномрайоне.

2. Утвердить прилагаемый состав районной подкомиссиипоорганизации ипроведениюинвентаризациизащитныхсооруженийгражданскойобороны, иных объектов, предназначенных для укрытия населениявКарталинскоммуниципальномрайоне.

3. Утвердить прилагаемоеПоложениеорайонной подкомиссиипоорганизациипроведенияинвентаризациизащитныхсооруженийгражданскойобороны (далее именуется - ЗСГО), иныхобъектов, предназначенных для укрытия населениявКарталинскоммуниципальномрайоне.

4.Утвердить прилагаемыйПланработы подкомиссии по проведению инвентаризации ЗСГО и Объектов Карталинского муниципального района(далееименуется - План).

5.Руководителям организаций и предприятийКарталинскогомуниципальногорайона:

1) организоватьипровестиинвентаризациюЗСГОнаподведомственныхтерриторияхиобъектахвсоответствиисПланом и «Рекомендациями исполнительным органам субъектов Российской Федерации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов, предназначенных для укрытия населения», на территории Карталинского муниципального района;

2) вустановленные ПланомсрокинаправитьврайоннуюподкомиссиюпоорганизациипроведенияинвентаризацииЗСГОвКарталинскоммуниципальномрайонесведенияпоитогаминвентаризациипоустановленнымформам.

6.[Опубликовать](http://80.253.4.46/document?id=8782340&sub=0) настоящее постановление на [официальном сайте](http://80.253.4.46/document?id=8666723&sub=6) администрации Карталинского муниципального района.

7.Организацию исполнения настоящего постановления возложить заместителя главы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связиКарталинского муниципального районаЛомовцева С.В.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ГлаваКарталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 06.09.2024 года № 1100

Составрайоннойподкомиссии

поорганизации ипроведению

инвентаризациизащитныхсооруженийгражданскойобороны,иныхобъектов

 предназначенных для укрытиянаселениявКарталинском

муниципальномрайоне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ломовцев С.В.Маров А.Г. | --  | заместитель главы Карталинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Карталинского муниципального района, председатель комиссииинженер отдела ГО и ЧС Муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского района», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Лазуткин А.А. | - | заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского района» |
| Селезнева Е.С. | - | начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| Усманов Т.М. | - | начальник 62 пожарно-спасательной части 9 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Челябинской области (по согласованию) |
| Шатилова М.А. | - | заместитель начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района. |

УТВЕРЖДЕНО

постановлениемадминистрацииКарталинскогомуниципального района от06.09.2024 года №1100

Положение

орайоннойподкомиссиипо

организациипроведенияинвентаризации

защитныхсооруженийгражданской

обороны (далее - ЗСГО), иных объектов,

 предназначенных для укрытия населения

вКарталинскоммуниципальномрайоне

1.Инвентаризационная подкомиссия органа местного самоуправления (далее именуется - муниципальная подкомиссия) создается в соответствии с распорядительным или иным документом о создании субъектовой комиссии по решению главы муниципального образования с определением состава и утверждением соответствующего положения о данной подкомиссии.

2.Всвоейработемуниципальная подкомиссияруководствуетсяфедеральнымизаконами,УказамиПрезидента Российской Федерации, постановлениями Правительства РоссийскойФедерации,законамиииныминормативнымиправовымиактамиЧелябинскойобласти,атакженастоящимПоложением о районной подкомиссии по организации проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее именуется - ЗСГО), иных объектов, предназначенных для укрытия населения в Карталинском муниципальном районе (далее именуется - Положение).

3.Основнымизадачамимуниципальной подкомиссииявляются:

1)проведение инвентаризации ЗСГО и Объектов, расположенных на территории Карталинского муниципального района, независимо от форм их собственности;

2)формирование комплекта документов и материалов по итогам инвентаризационных мероприятий;

3)представление документов в комиссию субъекта Российской Федерации.

4.Всоответствиисвозложеннымизадачамиподкомиссияосуществляетследующиеполномочия:

1) при проведении инвентаризации ЗС ГО:

осуществляется проверка наличия и состояния паспортов и журналов учета ЗС ГО и прилагаемых к ним документов, их соответствие реестрам учета государственного и (или) муниципального имущества органов, осуществляющих управление имуществом в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании);

осуществляется проверка наличия документов, подтверждающих права собственности на ЗСГО: выписка из реестра имущества (субъектов Российской Федерации или муниципальных образований), копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;

осуществляется проверка фактического наличия ЗСГО;

проводится визуальный осмотр ЗСГО с фотофиксацией основных элементов ЗС ГО (не менее 10 фотоснимков), а также оценка технического состояния ЗСГО с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Приказа МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», СП 165.1325800.2014 «Инженернотехнические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77\*»;

в ходе визуального осмотра ЗСГО и осуществления фотофиксации устанавливается (подтверждается/не подтверждается): принадлежность ЗС ГО к регистрационному адресу ЗС ГО; общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных каналов; состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗСГО; у отдельно стоящих ЗСГО - состояние обвалования, у встроенных - состояние отмостки; исправность систем вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования; исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставен и других защитных устройств;

осуществляется оценка готовности ЗСГО к приему укрываемых в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;

осуществляется составление:

- акта инвентаризации, оценки содержания и использования по каждому ЗСГО в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;

перечня ЗСГО в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению;

- инвентаризационной ведомости готовности ЗСГО к приему укрываемых в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению;

- ведомости обеспеченности установленных категорий граждан и населения ЗСГО в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению;

при выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных фактическим, подкомиссия субъекта Российской Федерации (муниципальная подкомиссия) должна включить в акт инвентаризации показатели, соответствующие действительности, и отразить факт несоответствия или отсутствия документов;

в случае отказа в представлении вышеуказанной подкомиссии запрашиваемой информации, представлении заведомо ложной информации либо препятствовании в проведении инвентаризации ЗСГО рекомендуется уведомлять о данных фактах органы прокуратуры субъектов Российской Федерации.

2) при проведенииинвентаризации иных объектов, предназначенных для укрытия населения:

определяется перечень Объектов, находящихся на территории Карталинского муниципального района;

осуществляется проверка фактического наличия Объектов;

проводится визуальный осмотр Объектов с фотофиксацией основных элементов (не менее 10 фотоснимков), а также оценка технического состояния Объектов с учетом требований ГОСТ Р 42.4.16-2023;

в ходе визуального осмотра Объектов и осуществления фотофиксации устанавливается: принадлежность объекта к адресу;

общее состояние объекта, состояние входов, аварийных выходов; состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях;

наличие элементов первоочередного жизнеобеспечения (в соответствии с ГОСТ Р 42.4.16-2023);

осуществляется составление:

- перечня Объектов в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;

- ведомости обеспеченности населения Объектами в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению.

5. Акт инвентаризации, оценки содержания и использования ЗСГО является основным документом, составляемым по итогам проведения инвентаризационных мероприятий, оформляется на бумажном носителе по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, подписывается всеми членами подкомиссии и утверждается председателем.

6. Акт инвентаризации, оценки содержания и использования муниципальной подкомиссией составляется в 3-х экземплярах на каждое ЗСГО.

 7. Экземпляр № 1 передается для подготовки и формирования сводной информации о проведенных инвентаризационных мероприятиях в отношении ЗСГО, находящихся на территории субъекта Российской Федерации. Указанный экземпляр акта в последующем передается на хранение в исполнительный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения.

 8. Экземпляр № 2 передается на хранение в ГУ МЧС России по Челябинской области.

 9. Экземпляр № 3 находится на хранении в Управлении МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Карталинского муниципального района».

 10. К актам инвентаризации должны быть приложены материалы, оформленные на электронном носителе (CD/DVD диске) включающие в себя:

 1) акты инвентаризации ЗС ГО в сканированном виде в формате \*.pdf;

 2)паспорта ЗСГО, оформленные в соответствии с требованиями Правил, в сканированном виде в формате\*.pdf;

 3)перечень ЗС ГО в формате Microsoft Excel в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению;

 4) инвентаризационная ведомость готовности ЗСГО к приему укрываемых в формате Microsoft Excel в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению;

 5)ведомость обеспеченности установленных категорий граждан и населения ЗСГО в формате Microsoft Excel в соответствии с приложением6 к настоящему Положению;

 6)файлы фотофиксации в формате \*.jpg (не менее 10 фотоснимков), включающие отображение основных элементов каждого ЗСГО.

11. Сканированные акты инвентаризации, паспорта ЗСГО и файлы фотофиксации размещаются на электронном носителе в папке, соответствующей номеру ЗСГО.Перечень Объектов составляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

 По завершении инвентаризационных мероприятий в 3-х экземплярах, подписывается всеми членами и утверждается председателем муниципальной подкомиссии.

12. Представление и хранение экземпляров перечня Объектов осуществляется в том же порядке, что и актов инвентаризации, оценки содержания и использования ЗСГО.

13. К перечню Объектов на электронном носителе (CD/DVD диске) прилагаются

 1) перечень Объектов в формате Microsoft Excel и в сканированном виде в формате \*.pdf;

 2) ведомость обеспеченности населения Объектами формате Microsoft Excel в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению;

 3)файлы фотофиксации в формате \*.jpg (не менее 10 фотоснимков) размещаются в отдельных папках, соответствующих адресу нахождения Объектов.

14.Заседаниеподкомиссиипроводитпредседателькомиссии.

Заседаниеподкомиссиисчитаетсяправомочным,есливнемпринимаютучастиеболееполовиныеечленов.Членыподкомиссииучаствуютвеезаседаниибезправазамены.

15.Решенияподкомиссиипринимаютсябольшинствомголосовприсутствующихназаседаниичленовподкомиссиииоформляютсяпротоколомзаседания,которыйподписываетпредседательствующийназаседании.Приравенствеголосовчленовподкомиссииголоспредседательствующегоназаседанииявляетсярешающим.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению орайонной подкомиссии

поорганизациипроведения инвентаризации

защитных сооружений гражданского обороны

 (далее - ЗСГО),иных объектов, предназначенных

 дляукрытия населениявКарталинском

муниципальномрайоне

Перечень

иных объектов, предназначенных

для укрытия населения, находящихся

 на территории Карталинского муниципального

 района, подлежащих инвентаризации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа отнесения Объекта в соответствии с требованиями п. 4.5 ГОСТ Р42.4.16-2023 (I. II.III. IV) | Тип Объекта в соответствии с перечнем группы отнесения | Полный адрес местоположения Объекта | Наименование организации эксплуатирующий Объект | Вид собственности Объекта (Г/М/Ч) | Назначение Объекта в повседневной деятельности | Кто укрывается в помещениях Объекта (работники организации с указанием ее наименования/ категория населения) | Фактическая вместимость Объекта, чел | Планируемое количество укрываемых, чел | Общая площадь Объекта, м2 | Общий объем Объекта, м3 | Соответствие Объекта требованиям раздела 5 ГОСТ Р 42.4.16-2023 (соответствует/ не соответствует) | Наличие системы вентиляции (+/-) | Наличие системы водоснабжения (+/-) | Наличие канализации (+/-) | Наличие системы электроснабжения (+/-) | Наличие системы отопления (+/-) | Наличие системы обеспечения пожаротушения (+/-) | Наличие мест для сидения укрываемых (+/-) | Наличие туалетов (+/-) | Количество санитарно-технических приборов | Наличие запаса (источника) питьевой воды (+/-) | Наличие звена обслуживания Объекта (+/-) | Наименование файлов фотофиксации Объекта | Примечание |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы подкомиссии : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Председатель подкомиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.,О., фамилия)

Члены подкомиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.,О., фамилия)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.,О., фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.,О., фамилия)

М. П.

Примечания:

1 - перечень Объектов составляется в формате Microsoft Excel и включает в себя 26 столбцов, необходимых к заполнению. На листе таблицы в формате Microsoft Excel расположение, нумерация и наименование столбцов должны строго соответствовать указанным в настоящем приложении. В скобках приведены разделенные дробной чертой возможные значения, вносимые в соответствующие столбцы таблицы. Приведение иных значений, кроме указанных в скобках в соответствующих столбцах таблицы, а также – наличие пустот недопустимо. В случае необходимости приведения информации, формат которой не соответствует ни одному из форматов, указанных в столбцах 1-25, данная информация вносится в столбец 26 в произвольной форме;

2 - в заглавии перечня Объектов указывается наименование муниципального образования;

3 - делается заключение о результатах проведенных инвентаризационных мероприятий в отношении Объектов, находящихся на территории муниципального образования;

4 - заверяется печатью органа местного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ2

к Положению орайоннойподкомиссии

поорганизациипроведенияинвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны

(далее - ЗСГО), иных объектов, предназначенных

 дляукрытия населениявКарталинском

муниципальномрайоне

Критерии оценки готовности защитных

 сооружений гражданской обороны

 к приему укрываемых

 Защитные сооружения гражданской обороны в зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и оборудования инженерно-технических систем оцениваются как готовые, неготовые или ограниченно готовые к приему укрываемых. Защитные сооружения оцениваются как готовые, если:

 их ограждающие конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77\* Защитные сооружения гражданской обороны» (технической документации), обеспечивают защиту от расчетных поражающих факторов;

они имеют исправные системы жизнеобеспечения и обслуживаются установленным порядком. В ограниченной готовности находятся те защитные сооружения, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства защитных сооружений и могут быть исправлены в течении 24 часов. Эти недостатки также не должны снижать нормативные показатели по производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств.

Защитные сооружения оцениваются как неготовые к приему укрываемых при невыполнении условий, удовлетворяющих оценкам «ограничено готовые» и «готовые».

|  |  |
| --- | --- |
| Неготовые к приему укрываемых | Ограниченно готовые к приему укрываемых |
| 1. Прочность ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Защитные сооружения считаются не готовыми, если они не отвечают хотя бы одному из требований по обеспечению защитных свойств. Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных отверстий, через которые возможно сообщение внутренних помещений сооружения с атмосферой.Повреждение основных строительных конструкций сооружения, снижающее его несущую способность. Неправильная установка защитно-герметических ворот, дверей, ставень с учетом направления их открывания и защитных свойств, неплотное их прилегание к комингсу, неисправность механизмов задраивания. Отсутствие или неисправность противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах. Неисправность или отсутствие ГК со стороны «чистых» помещений. Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснабжения, сальников и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов.Несоответствие СП 88.13330.2022 конструкций оголовков систем вентиляции и аварийных выходов. Несоблюдение нормативных требований при определении толщины стенок воздуховодов. Затопление грунтовыми или сточными водами (в случае, когда герметизация стен и перекрытий нарушена). | Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, дверях, отсутствие смазки в механизмах задраивания.Отсутствие регулировки, смазки защитных секций. Отсутствие эксплуатационно-технической документации. Сырость или подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер воздухозаборов, аварийных выходов). Нарушение обвалования сооружений. Загромождение или захламленность входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков.  Отсутствие разгружающих подставок под воротами и дверьми. Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных проверок и регламентных работ. |
| 2. Системы жизнеобеспечения укрываемых |
| Неисправность или отсутствие:вентиляторов, двигателей к ним;редукторов ручных вентиляторов; дизельных электростанций и оборудования для их пуска;фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров; электроснабжения осветительного и силового;емкостей для воды и систем ее разбора; топлива и масла для ДЭС. | Отсутствие: эксплуатационно-технической документации; отдельных кранов, унитазов, раковин и т.д., оборудования и приборов согласно проекту и инструкциям.Нерегулярная промывка емкостей для воды, отсутствие на них теплоизоляции, водомерных стекол. Неисправность части электроосветительных приборов.Отсутствие телефона и радиотрансляции. |
| 3. Защита от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств |
| Отсутствие уплотняющей резины на защитных устройствах (полностью или частично). Отсутствие трубки для измерения подпора.Неисправность противопыльных фильтров, фильтров-поглотителей типа ФП, регенеративных патронов РП и установок РУ150/6 и др., невозможность демонтажа и замены этого оборудования. | Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки висциновым или индустриальными маслами. Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров ФП, отсутствие регулярной проверки их годности.Наличие трещин на уплотняющей резине и ее окраска. Установка на линии герметизации гермоклапанов тарелью к «грязной» стороне, отсутствие люк-вставок для проверки их работоспособности. Отсутствие приборов для измерения подпора и параметров воздушной среды. Отсутствие акта о проверке сооружения на герметичность.  Отсутствие заполненных кислородных баллонов (для убежищ ГО) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению орайонной подкомиссии

поорганизациипроведения инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны

(далее - ЗСГО), иных объектов, предназначенных

 дляукрытия населениявКарталинском

муниципальномрайоне

Экз. №\_\_\_\_\_

Утверждаю

 Должность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.О.Фамилия)

АКТ

инвентаризации, оценки содержания

 использованиязащитного сооружения

 гражданской обороны

(убежища, противорадиационного укрытия, укрытия)

инв. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2024 г.

Подкомиссия Карталинского

муниципального района в составе:

 председателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность Фамилия, Имя, Отчество)

членов подкомиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность Фамилия, Имя, Отчество)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность Фамилия, Имя, отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность Фамилия, Имя, Отчество)

проверила наличие и оценила готовность к использованию по предназначению ЗСГО1 (убежища, ПРУ, укрытия), встроенного (отдельно стоящего)2, класса (группы ПРУ)3\_\_\_\_\_\_ расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

инв. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(№ ЗСГО в реестре имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) и установила: ЗСГО принято

в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_\_\_\_ году и находится на балансе4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Защитноесооружение1находитсявпользовании(переданов аренду)5 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по договору №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. и используются для6\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЗСГОспланированоукрытие7 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Основные тактико – технические характеристики ЗСГО8:

Проектная вместимость: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел;

Фактическая вместимость: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел;

Общая площадь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ м2;

Общий объем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3;

Время приведения ЗСГО в готовность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ч;

НаличиеДЭС(марка,мощность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Величина подпора воздуха \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Количество входов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ед;

Количествоаварийных(запасных)

выходов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ед;

Количество дверей и ставней всего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ед;

 - защитно-герметических: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ед;

 - герметических: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ед;

Количестворежимоввентиляции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(суказанием режимов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Наличиеизмерительныхприборов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименовании,количество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ед;

Наличиесредствсвязииоповещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование,количество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_ ед;

Системаотопления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Системаэнергоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Системаводоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Канализация(тип,количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

санитарно-техническихприборов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_ ед;

Состав звена обслуживания ЗСГО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел;

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Фактическое состояние ЗСГО и его готовность к приему укрываемых9:

НаличиепаспортаЗСГО10 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ДатаивидпроведенияпоследнегоТО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведенияопроводимыхремонтахи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реконструкциях(дата,вид) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахожденияключей,телефон, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ответственноедолжностноелицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Несоответствия, выявленные в ходе инвентаризации11:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Выводы подкомиссии12:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Количествоиномерафайловфотофиксации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ед. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Председатель подкомиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (И.О. Фамилия)

 Члены подкомиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)(И.О. Фамилия)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.О. Фамилия)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.О. Фамилия)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.13

Примечания:

1 - указывается тип конкретного ЗС ГО {убежище, ПРУ ши укрытие);

 2 - указать нужное;

 3 - при наличии указывается класс убежища {А-II, А-Ш, А-1У, А-У)либо группа

 ПРУ (Л-1, П-2, П-3, П-4, Л-5);

 4 - указывается наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО и

 вид собственности;

 5 - указывается наименование организации, эксплуатирующей ЗС ГО;

 6 - указывается назначение ЗС ГО в мирное время;

 7 - указывается наименование организации (категория населения) и планируемое

 количество укрываемых;

8 - при необходимости размер и количество строк может быть увеличено исходя из объема и характера информации;

9 - необходимо заполнить форму и в свободных строках указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных (основных и запасных) дверей и их защищенность; состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовков; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние инженерно-технических систем (воздуховодов, водопровода, теплоснабжения, канализации, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования (целостности отмостки);

10 - паспорт ЗС ГО имеется (не имеется), оформлен в соответствии с требованиями Правил (с нарушениями требований Правил), приложение к паспорту (поэтажный план, экспликация) имеется (отсутствует);

11 - указываются все несоответствия, недостатки и нарушения;

12 - указываются: соответствие ЗС ГО нормам ИТМ ГО, готовность ЗС ГО к приему укрываемых («готово», «ограничено готово», «не готово»), общие выводы и предложения комиссии по содержанию и дальнейшей эксплуатации ЗС ГО;

13 - заверяется печатью органа местного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Положению орайонной подкомиссии

поорганизациипроведения инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны

(далее - ЗСГО), иных объектов, предназначенных

 дляукрытия населениявКарталинском

муниципальномрайоне

Перечень ЗСГО

Перечень ЗСГО составляется в формате Microsoft Excel и включает в себя 48 столбцов, необходимых к заполнению. На листе таблицы в формате Microsoft Excel расположение, нумерация и наименование столбцов должны строго соответствовать указанным в настоящем приложении. В скобках приведены разделенные дробной чертой возможные значения, вносимые в соответствующие столбцы таблицы. Приведение иных значений, кроме указанных в скобках в соответствующих столбцах таблицы, а также – наличие пустот недопустимо. В случае необходимости приведения информации, формат которой не соответствует ни одному из форматов, указанных в столбцах 1-47, данная информация вносится в столбец 48 в произвольной форме.

Список столбцов перечня ЗС ГО

(представляемого в формате Microsoft Excel)

|  |  |
| --- | --- |
| №столбца | Наименование столбца |
| 1. | Номер по порядку |
| 2. | Номер ЗС ГО, присвоенный в МЧС России |
| 3. | Инвентарный номер ЗС ГО |
| 4. | Номер ЗС ГО в реестре имущества |
| 5. | Полный адрес местоположения ЗС ГО |
| 6. | Тип ЗС ГО (Убежище/ПРУ/Укрытие) |
| 7. | Вид ЗС ГО (В/ОС) |
| 8. | Класс убежища или группа ПРУ |
| 9. | Год ввода ЗС ГО в эксплуатацию |
| 10. | Наименование организации балансодержателя ЗС ГО |
| 11. | Вид собственности ЗС ГО (Г/М/Ч/Иная) |
| 12. | Наименование организации, эксплуатирующей ЗС ГО |
| 13. | Вид правообладания организацией, эксплуатирующей ЗС ГО (ПХВ/ОУ/ОХ/Иное) |
| 14. | № и дата договора о правообладании ЗС ГО |
| 15. | Назначение ЗС ГО в мирное время |
| 16. | Кто укрывается в ЗС ГО (наименование организации/категория населения) |
| 17. | Проектная вместимость ЗС ГО, тыс. чел. |
| 18. | Фактическая вместимость ЗС ГО, тыс. чел. |
| 19. | Планируемое количество укрываемых, тыс. чел. |
| 20. | Общая площадь ЗС ГО, кв.м. |
| 21. | Общий объем ЗС ГО, куб.м. |
| 22. | Время приведения ЗС ГО в готовность, ч |
| 23. | Наличие паспорта ЗС ГО (+/-) |
| 24. | Дата и вид проведения последнего ТО |
| 25. | Сведения о проводимых ремонтах и реконструкциях (дата и вид) |
| 26. | Численность звена обслуживания ЗС ГО, чел. |
| 27. | ЗС ГО расположено на территории объекта экономики (+/-) |
| 28. | ЗС ГО расположено в жилом здании (+/-) |
| 29. | ЗС ГО расположено в учреждении здравоохранения (+/-) |
| 30. | ЗС ГО расположено в зоне возможного радиоактивного загрязнения (+/-) |
| 31. | ЗС ГО расположено в зоне возможного химического заражения (+/-) |
| 32. | ЗС ГО расположено в зоне возможных разрушений (+/-) |
| 33. | Группа по ГО населенного пункта, в котором расположено ЗС ГО (ОГ/1/2/Нет) |
| 34. | Категория по ГО организации в случае расположения ЗС ГО на ее территории (ОВ/1/2/Нет) |
| 35. | Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, продолжает свою деятельность в период мобилизации и в военное время (+/-) |
| 36. | Организация, на территории которой расположено ЗС ГО, обеспечивает жизнедеятельность городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне или организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне (+/-) |
| 37. | ЗС ГО используется в качестве ПРУ или укрытия (ПРУ/укрытие/Нет) |
| 38. | Количество финансовых средств, выделенных на поддержание в готовности ЗС ГО в течение последних 5 лет, тыс. руб. |
| 39. | Использование ЗС ГО в мирное время для нужд организации (+/-) |
| 40. | Использование ЗС ГО в мирное время путем сдачи в аренду (+/-) |
| 41. | Соответствие ЗС ГО требованиям ИТМ ГО (СП 88.13330.2022) (+/-) |
| 42. | Готовность ЗС ГО к приему укрываемых (Г/ОГ/НГ) |
| 43. | Потребность в ЗС ГО отсутствует (+/-) |
| 44. | ЗС ГО предлагается к снятию с учета (+/-) |
| 45. | Целесообразно использовать в качестве ПРУ/укрытия (ПРУ/Укрытие/Нет) |
| 46. | Целесообразно изменить тип ЗС ГО на указанный (ПРУ/Укрытие/Нет) |
| 47. | Наименование файлов фотофиксации ЗС ГО |
| 48. | Примечания |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению орайонной подкомиссии

поорганизациипроведения инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны

(далее - ЗСГО), иных объектов, предназначенных

 дляукрытия населениявКарталинском

муниципальномрайоне

Инвентаризационная ведомостьготовности защитных сооружений гражданской обороны

к приему укрываемых,находящихся на территории

 Карталинского муниципального района

(представляется в формате MicrosoftExcel)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ЗС ГО | Общее количество ЗС ГО, ед. | Количество готовых ЗС ГО, ед. | Количество ограничен-но готовых ЗС ГО, ед. | Количество неготовыхЗС ГО, ед. | Общее количество укрываемых в ЗС ГО, тыс. чел. | Количество укрываемых в готовых ЗС ГО, тыс. чел. | Количество укрываемых в ограниченно готовых ЗС ГО, тыс. чел. | Готовность ЗС ГО | Примечание |
| Убежище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Положению орайонной подкомиссии

поорганизациипроведения инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны

(далее - ЗСГО), иных объектов, предназначенных

 дляукрытия населениявКарталинском

муниципальномрайоне

Ведомость обеспеченности

установленных категорий граждан и населения

 защитными сооружениями гражданской обороны,
находящимися на территорииКарталинского муниципального района

(представляется в формате MicrosoftExcel)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ЗСГО | Общее количество ЗСГО, ед. | Имеющаяся вместимостьЗСГО, тыс. чел | Численность установленных категорий обеспеченного населения ЗСГО, тыс. чел | Численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в ЗСГО, тыс. чел | Обеспеченность,% | Примечание |
| Убежище |  |  |  |  |  |  |
| ПРУ |  |  |  |  |  |  |
| Укрытие |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Положению орайонной подкомиссии

поорганизациипроведения инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны

(далее - ЗСГО), иных объектов, предназначенных

 дляукрытия населениявКарталинском

муниципальномрайоне

Ведомость обеспеченности
населения иными объектами, предназначенными для укрытия,
находящимися на территории Карталинского муниципального района

(представляемая в формате Microsoft Ехсеl)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа Объектов | Общее количество Объектов, ед. | Имеющаяся вместимость Объектов, тыс. чел. | Требуемое количество укрываемых, тыс. чел. | Обеспеченность,% | Примечание |
| Группа 1 **(**подвалы жилых зданий с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли) |  |  |  |  |  |
| Группа 2 **(**гаражи, складские и другие помещения, расположенные в подвальных этажах отдельно стоящих зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах, с отметкой верха перекрытия, расположенного ниже планировочной отметки земли) |  |  |  |  |  |
| Группа 2 (сооружения метрополитена) |  |  |  |  |  |
| Группа 3 (подвалы зданий и сооружений с отметкой верха пола, расположенного ниже планировочной отметки земли) |  |  |  |  |  |
| Группа 4 **(**помещения транспортных сооружений городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.), а также подземные горные выработки |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлениемадминистрации

Карталинскогомуниципальногорайона

от06.09.2024 года № 1100

План

работы подкомиссии по проведению

 инвентаризации ЗСГО и Объектов

 Карталинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срокисполнения | Исполнитель |
| 1. | Подготовка перечня ЗСГО и объектов расположенных на территории Карталинского муниципального района, подлежащих инвентаризации | до10.09.2024 года | Руководители предприятий, имеющих на балансе ЗС ГО |
| 2. | Подготовка и доведение распоряжения администрации Карталинского муниципального района о создании инвентаризационной подкомиссии и сроках проведения инвентаризации | до10.09.2024 года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского района» |
| 3. | Обследование ЗС ГО, проверка наличия и правильности оформления документации на данные объекты | до17.09.2024 года | Руководители предприятий, имеющих на балансе ЗС ГО |
| 4. | Составление и утверждение инвентаризационных ведомостей | до27.09.2024 года | Руководители предприятий, имеющих на балансе ЗС ГО |
| 5. | Представление в инвентаризационную подкомиссию Карталинского муниципального района сведений по итогам инвентаризации по установленным формам | 27.09.2024 года | Руководители предприятий, имеющих на балансе ЗС ГО |
| 6. | Представление сведений по итогам инвентаризации по установленным формам в Главное управление МЧС России по Челябинской области | 01.10.2024 года | Инвентаризационная подкомиссия |