**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Карта идентификации, оценки и управления рисками**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подразделение:** | **сейсморазведочная партия** |
|  |  |
| **Процесс:** | **проведение газоопасных работ** |
|  | (Описание работ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы (задачи) связанные с выполнением работ** | **Источник** | **Опасность** | **Возможные**  **последствия** | **Существующие**  **меры по предупреждению (на момент оценки риска)** | **Оценка риска** | | | **Дополнительные мери по снижению риска** | **Остаточный риск** | | | **Мероприятия по снижению последствий при возникновении рисков** |
| **Вероятность** | **Тяжесть** | **Риск** | **Вероятность** | **Тяжесть** | **Риск** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | Работы на складе ГСМ | Пожар опасность, взрывоопасность, воздействие вредных газов, тепловой удар, обморожение | * опасность от воздействия открытого пламени; * опасность воспламенения; * опасность пожара. | Тяжелая травма | * инструктажи на рабочих местах по утверждённым программам; * ежегодное обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим; * организация стажировки и обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ вновь принятых (переведённых) работников; * использование средств индивидуальной защиты; * обучение по пожарно-техническому минимуму; * установка пожарных извещателей; * хранение ГСМ отдельно от других материалов; * оборудование склада для хранения ГСМ обваловкой. | 2 | 3 | 6 | Не требуется при условии постоянного контроля и выполнения всех предусмотренных мер безопасности | - | - | - | - |
| **2.** | Работа с аккумуляторами | Пожар опасность, взрывоопасность, воздействие вредных газов, тепловой удар, обморожение, воздействие кислот. | * Оость от воздействия открытого пламени; * опасность воспламенения; * опасность отравления работников; * опасность получения ожогов. | Тяжелая травма | * инструктажи на рабочих местах по утверждённым программам; * ежегодное обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим; * организация стажировки и обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ вновь принятых (переведённых) работников; * использование средств индивидуальной защиты; * обучение по пожарно-техническому минимуму; * обучение работников по электробезопасности; * оборудование помещения для зарядки аккумуляторов вытяжной вентиляцией, сблокированной с зарядным устройством; * установка пожарных извещателей; * оборудование помещения умывальником и средствами для нейтрализации кислот и щелочей. | 2 | 3 | 6 | Не требуется при условии постоянного контроля и выполнения всех предусмотренных мер безопасности | - | - | - | - |