**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Карта идентификации, оценки и управления рисками**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подразделение:** | **сейсморазведочная партия** |
|  |  |
| **Процесс:** | **проведение работ на высоте при подключении и ремонту кабелей электропитания** |
|  | (Описание работ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы (задачи) связанные с выполнением работ** | **Источник** | **Опасность** | **Возможные**  **последствия** | **Существующие**  **меры по предупреждению (на момент оценки риска)** | **Оценка риска** | | | **Дополнительные мери по снижению риска** | **Остаточный риск** | | | **Мероприятия по снижению последствий при возникновении рисков** |
| **Вероятность** | **Тяжесть** | **Риск** | **Вероятность** | **Тяжесть** | **Риск** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | Работы на высоте по подключению и ремонту кабелей электропитания | Высота, электрический ток | * опасность падения с высоты; * опасность поражения электротоком вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищёнными частями тела деталей, находящихся под напряжением; * опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; * опасность воздействия открытого пламени. | Тяжелая травма | * инструктажи на рабочих местах по утверждённым программам; * ежегодное обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим; * организация стажировки и обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ вновь принятых (переведённых) работников; * обучение работников требованиям работ в электроустановках (наличие соответствующих групп по электробезопасности; * обучение работников работам на высоте (наличие соответствующей группы по работам на высоте); * использование средств индивидуальной защиты; * использование средств защиты при работах в электроустановках; * поверка средств защиты используемых для выполнения работ в электроустановках; * допуск к выполнению работ обученного персонала; * установка защитного ограждения; * установка предупреждающих знаков при проведение работ в электроустановках; * обеспечение средствами пожаротушения и знаками безопасности; * заземление электрооборудования к контуру заземляющего устройства; * своевременное проведение замеров сопротивления изоляции; * контроль за техническим состоянием лестниц (наличие бирки о ежегодной проверке); * обязательная страховка вторым работником на земле; * применение сертифицированных средств защиты от падения с высоты. | 2 | 3 | 6 | Не требуется при условии постоянного контроля и выполнения всех предусмотренных мер безопасности | - | - | - | - |